



# COM模块讲解 报文和信号








Door节点将0x124/0x125发送到总线上，GW节点则接收这两条报文。


















信号的接收：

