# Exynos4412下的UART控制器

Soc内部会集成一个串口控制器，串口控制器内部会集成一个发送器和接收器。发送器的任务，控制串口对外发送数据的过程；接收器的作用控制串口接收外部数据的一个过程。串口控制器内部会提供一些寄存器去设置这些东西。